无痛推麻仪

电源：220V;50Hz。

快速熔断器FUSE :1.5A

功率31VA±1.5VA

工作环境：温度：5-40°℃；相对湿度：≤70

容量：1.8ml。

 PDL动态压力传感需有指示灯显示。

三种速度可以巡航自动给药。

具备语音提示，便于临床使用。

技术参数：

1.具有自动排气功能，具有自动回吸功能，且可以根据临床需要开启或关闭此功能

2.给药模式和速度：慢注药速度≤0.25ml/ min ；中注药速度≤0.68ml/ min ；快注药速度≤1.789ml/ min 。

3.缓速时可开启自动巡航功能，可实现自动给药。

4.采用脚踏控制给药功能，方便医师操作。

5.一次性麻醉导管适配公制注射针头，注射针头在同一病人不同部位注射时可按临床需求更换，